**8路5M-N/1080P WizSense**

**人臉辨識監控主機**

****

**產品簡介︰**

**▲H.265+ / H.265 雙流影像壓縮**

**▲支援全通道AI編碼**

**▲支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入**

**▲最多12路IPC 輸入，每路支援6MP，最高32Mbps**

**▲接入頻寬**


**▲支援1路外圍保護**

**▲支援8路SMD Plus**

**▲支援1路人臉識別**

**▲IoT和POS功能**

**產品尺寸︰**

****

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **8路/1聲音/支援1HD** |
| **主處理器** | **嵌入式微處理器** |
| **操作系統** | **嵌入式 Linux 作業系統** |
|  | **周界保護** |
| **效能** | **1 路，每一路有10個IVS 規則** |
| **對象分類** | **用於人/車二次辨識的絆線、入侵** |
| **AI 搜索** | **按目標分類搜尋（人、車輛）** |
|  | **臉部辨識** |
| **效能** | **每秒最多處理8 張人臉照片 1 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)** |
| **陌生人模式** | **偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值** |
| **AI 搜索** | **同時搜尋多達8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值** |
| **數據管理** | **最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。**  **每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。** |
| **數據應用** | **每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道** |
| **觸發事件** | **蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制…等** |
|  | **SMD Plus** |
| **效能** | **8路** |
| **AI 搜索** | **按目標（人、車）分類進行搜尋** |
|  | **影像/聲音** |
| **攝影機輸入** | **8路 , BNC** |
| **HDCVI輸入** | **5MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@50/60fps，720P@25/30fps** |
| **AHD輸入** | **5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps** |
| **TVI輸入** | **5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps** |
| **CVBS輸入** | **NTSC** |
| **IP攝影機輸入** | **8+4 路 , 每路高達 6MP** |
| **聲音** | **1輸入(RCA)，1 輸出(RCA)** |
| **雙向對講** | **與聲音輸入/輸出共用(RCA)** |
|  | **錄影** |
| **壓縮** | **AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264** |
| **解析度** | **5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF** |
| **錄影張數** | **主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4MN/1080P (1~15fps)、**  **1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps)，輔碼流 : D1/CIF(1~15fps)** |
| **位元率** | **32Kbps ~ 6144Kbps** |
| **錄影模式** | **手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影** |
| **錄影間隔** | **1~60 分鐘（默認： 60 分鐘），預錄製： 1~30秒 ，後錄製 10~300 秒** |
| **聲音壓縮** | **G.711A, G.711U, PCM** |
| **聲音取樣率** | **8KHz，每路 16 位元** |
| **聲音位元率** | **每路64 Kbps** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **顯示** |
| **影像輸出** | **1 HDMI ,1 VGA** |
| **解析度** | **HDMI：1920×1080、1280×1024、1280×720**  **VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720** |
| **分割畫面** | **未接入 IP：1、4、8、9 / 接入 IP：1、4、8、9、16** |
| **OSD** | **攝影機標題，時間，影像丟失，攝影 機鎖定， 位移偵測，錄製** |
|  | **網路** |
| **接口** | **１組RJ45 接口，100Mbps** |
| **網路功能** | **HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,**  **NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP Search** |
| **最大使用者** | **128使用者** |
| **智慧型手機** | **iPhone, iPad, Android** |
| **互通性** | **ONVIF 16.12, CGI** |
|  | **影像偵測/警報** |
| **觸發事件** | **錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示** |
| **影像偵測** | **位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析** |
|  | **回放/備份** |
| **回放分割畫面** | **1、4、9 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS＆SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4** |
| **回放搜尋模式** | **時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)** |
| **回放功能** | **播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、**  **下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放** |
| **備份模式** | **USB設備、網路備份** |
|  | **儲存** |
| **內部硬碟** | **1 個SATA 接口，容量可達10TB (支援10TB)** |
| **USB** | **USB 2.0\*2** |
| **RS485** | **1 Port，用於PTZ 控制** |
|  | **電源/環境/外觀** |
| **電源供應** | **DC12V 2A** |
| **電源功耗** | **<7W(無硬碟)** |
| **工作環境** | **-10℃~+55℃，濕度0~90%** |
| **尺寸** | **1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm** |
| **重量** | **1.19 kg** |
| **安裝方式** | **DC12V 2A** |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.